	Электропроводка автомобиля ТАЗ 2114

2008 - 2010г.

	Цепь
	Цвет
	Полярность
	Расположение

	+ 12V
	Розовый
	Положительная
	Замок  зажигания

	Стартер
	Красн.
	Положительная
	Замок  зажигания

	Зажигание
	Син./чёрн.
	Положительная
	Замок  зажигания

	Двери подключить согласно схеме ниже таблицы.

	Дверь водителя
	Син./бел.
	Отрицательная
	Блок индикации

	Остальные двери
	Сер./чёрн.
	Отрицательная
	Блок индикации

	Багажник
	Установить концевик.

	ЦЗ
	Голубой,

Корич.
	Отрицательная
	Жгут из блока центрального замка (слева вверху, над педалью сцепления)

	Повороты
	Синий

Син./Чёрн.
	Положительная
	Жгут, слева педали сцепления, под ковриком или на кнопке аварийки.

	Ручник
	Корич./Син.
	Отрицательная
	Лапша-жгут, слева педали сцепления, под ковриком.

	Контроль работы двигателя, можно сделать по любому из сигналов:

	Тахометр
	Корич./Красн.
	
	Приборный щиток. Подключить через не полярный конденсатор 2 мкф.

	Зарядка
	Корич./Бел.
	Положительная
	Приборный щиток.

	Возможно, потребуется установка 5-ти проводного эл. замка в водительскую дверь. Замок подключить к блоку ЦЗ к толстым Красному и Жёлтому проводам. Возможно что кр. и жёлт. провода уже заведены в водительскую дверь, можно замок подключить к ним. Если нет, придётся пробрасывать, в салон и подключать, к блоку ЦЗ, к тем же жёлт. и кр. проводам.

Концевик, который внутри эл. замка, подключить в место штатного концевика, который стоит на замке, в двери. К проводам чёрн (масса), голубой, корич (откр/закр).
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