Если в двери водителя отсутствует электропривод, то, как рекомендовано в карте монтажа StarLine, нужно установить доп.электропривод, управляя им по «схеме установки доп.электроприводов». Только отсутствуют фотографии – как это сделать, правда есть словесное описание решения задачи. Итак, фото с комментариями.
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	Фото 1.Общий вид. Под цифрой 1 обозначено отверстие в рычаге, за которое цепляется тяга электропривода, под цифрой 2 – место в ребре жесткости, где паяльником прожигается отверстие с заходом для пропускания тяги.
	Фото 2. Эти же точки крупнее. Под цифрой 1 показана форма изгиба тяги. Гнуть нужно практически под прямым углом, поверхность, указанную стрелкой необходимо сточить, чтобы устранить её касание плоскости корпуса.


После того, как вся конструкция собрана и проверена на отсутствие затирания (свободность перемещения тяги), прикладываем её к внутренней панели двери, располагая механизм замка напротив окна для него, и размечаем отверстия для крепления электропривода с учетом ходов рычага. После сверления отверстий устанавливаем всю конструкцию в сборе в дверь и испытываем на работоспособность. Возможно, придется незначительно подогнуть тело тяги по месту. Главная задача этой подгибки – обеспечить минимальное затирание тяги при её перемещении вдоль механизма замка.
