В зависимости от того , где размещен основной блок сигнализации гашение фар на NISSAN Qashqai/X-Trail можно осуществить в двух местах. Перед внесением изменений и дополнений УБЕДИТЕСЬ, что в Вашем автомобиле конструкция и распиновка разъемов совпадает с приведенной, а при переключении подрулевого переключателя происходит коммутация именно приведенных цепей в соответствующих положениях переключателя!
	1. Если основной блок  за приборной доской, то ближайшее место –в пучке рулевой колонки. Там нужно будет найти провода, идущие с разъема подрулевых переключателей. Цвета могут отличаться, но расположение именно такое. Салатный – включение автосвета. На бывшем в работе X-Trail в положении OFF свет не горел. Поэтому салатный провод резать не пришлось. Просто между управляющим проводом (серый/коричневый) и проводом включения габаритов была добавлена цепочка из последовательного контакта К1 реле Р1 и диода VD1, полностью ИМИТИРУЮЩАЯ то, что находится внутри переключателя света (диодами там обеспечивается развязка между разными положениями переключателя). Реле Р1 включается параллельно обходчику иммобилайзера и в режиме прогревов/дистанционных запусков обеспечивает ВКЛЮЧЕНИЕ ГАБАРИТОВ, которое ОТМЕНЯЕТ автосвет. На Qashqai, попавшем в работу позднее, фары включались и в положении OFF переключателя света. После опробования разных вариантов остановился на самом простом – РАЗРЕЗАТЬ салатный провод (или тот, что выйдет с этого же контакта разъема). Все остальное – как на X-Trail. См.рис.1
Рис.1
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	2. Если основной блок находится за магнитолой или за перчаточным ящиком (в районе блока BCM), то подключения ближе сделать на блоке BCM, куда и приходят провода с подрулевого переключателя. По дороге они в Qashqai меняют цвет! В X-Trail цвета проводов практически те же. Попадают они в двухсекционный разъем на правом нижнем углу BCM, если смотреть на сторону с маркировкой блока. Разъем состоит из двух секций – зеленой (в которой так же провода кнопки управления ЦЗ) и коричневой, в которой делается подключение к проводам контроля дверей и багажника. На рис.2 изображен угол блока BCM.
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рис.2



