Карта монтажа автосигнализации StarLine А91 на автомобиль Toyota Venza 2009г, 
(АКПП, кнопка START-STOP при пуске имитация нажатия педали тормоза).
	Здесь фото автомобиля



от «СТАРИКа»
Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91с функцией автозапуска.

Необходимые дополнительные материалы:

1. Сирена -1 шт.

2. Стандартное реле с колодкой и диодом – 1 компл.

3. Малогабаритное реле - 3шт 

4. Провод обмоточный в эмалевой изоляции Ø0,2…0,25мм – 6,5…7м

5. Диод 1N4007 – 5шт (+2 или +1шт*)

6. Набор радиодеталей: резисторы, диоды, транзисторы N-P-N.

7. Изолента – 1 рулон

8. Трубка гофрированная Ø7мм – 1,5м

9. Трубка гофрированная Ø10мм – 1,5м

10. Припой ПОС-61 и канифоль

11. Пластиковые хомуты 200мм, 180мм, 100мм

*Для формирования потенциала НОЛЬ команд ПУСК/СТОП с «перехватом» при снятии с охраны заведенного автомобиля можно использовать два реле (или одно, если будет монтироваться схема без перехвата зажигания) по рекомендованной схеме StarLine. В этом случае не нужен транзистор.

Инструменты

1. Пластиковая лопатка для демонтажа обшивок – 1 шт

2. Отвертка крестовая RH2 – 1 шт

3. Ключ торцовый  10мм – 1 шт

4. Ключ торцовый 12мм – 1 шт

5. Утконосы 160мм с загнутыми кончиками – 1 шт

6. Бокорезы 160мм – 1 шт

7. Нож канцелярский – 1 шт

8. Кондуктор для протягивания проводов – 1 шт

9. Электродрель – 1шт

10. Сверла  Ø 2,5 мм,  Ø 8,2мм

Необходимое время на установку 5-6 часов

Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая, торцовые ключи 10 и 12, утконосы с загнутыми кончиками.
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Разбираем  салон
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	   Фото1.1. Снимаем накладку левого порога и накладку левой КИК-панели (клипсы).
	   Фото 1.2. Выкручиваем болт крепления левого нижнего угла подторпедника.
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	     Фото 1.3. Выкручиваем саморез крепления правого нижнего угла подторпедника.
	     Фото 1.4. Сдергиваем подторпедник (сверху-клипсы, отмечены две слева от руля, еще одна справа, расстыковываем разъемы и убираем подторпедник).
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	Фото 1.5. Выкручиваем саморез крепления обшивок руля под рулевым колесом справа и аналогично - слева. После этого обшивки снимаем – зацепы по периметру.
	Фото 1.6. Выкручиваем «гвоздики» двух клипс крепления обрамления доски приборов сверху и вытаскиваем клипсы. После этого обрамление можно снять – зацепы по кругу.
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	Фото 1.7. Выкручиваем четыре самореза крепления доски приборов и снимаем её.
	Фото 1.8. Для удобства монтажа (доступа во внутренние полости панели) дополнительно можно снять блок климат-контроля, предварительно сняв декоративную накладку туннеля рычагов КПП и стояночного тормоза.
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	Фото 1.9. А затем и сам климат-контроль, вывернув саморез. Разъемы не расстыковываем, отводим блок в сторону.
	Фото 1.10. В левой КИК-панели делаем подключение к проводам управления штатным ЦЗ. Коричневый  (1)– запирание, Серый  (2)– отпирание. Управление «массой». К сожалению фото неудачное – не виден  полностью левый нижний разъем этой КИК-панели (по голубой стрелке). В нем два серых провода в поле мелких контактов. В среднем ряду третий снизу  - багажник (8,5-0В), в правом ряду третий сверху – дверь водителя (8,5-0В)
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	Фото 1.11. В правой КИК-панели подключаемся к проводам контроля правых передней и задней дверей (оба серого цвета). По задней правой двери почему-то уровень напряжений оказался, мягко говоря, заметно ниже, чем по остальным, поэтому рисковать не стал и подключение сделал с транзисторной схемой согласования.
	Фото 1.12. С лицевой стороны монтажного блока в салоне подключаемся к цепям поворотов, зажигания (через диод, см. схемы  рис 1.4-1,7) и берем контроль левой задней двери.
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	Рис 1.1. Схемы подключения контроля дверей.
	Фото 1.13. В диагностическом разъеме серый провод – тахометр. Подключаем к нему провод контроля «двигатель заведен/не заведен».
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	Фото 1.14. Разбираем кнопку для доступа к рамке штатного считывателя пассивной метки. Для этого сдвигаем крышку платы (слева) с корпуса кнопки, расцепив защелки-фиксаторы. После этого паяльником и оловоотсосом освобождаем пайки рамки. Пайки кнопки не трогаем.
	Фото 1.15. Вытаскиваем половинку корпуса с платой (слева), сначала поднимаем ту часть, где были запаяны контакты считывателя, а после подъема вытаскиваем контакты разъема из их обрамления. Во второй половине остаются скользящие контакты, рамка считывателя метки и толкатель (белая вставка).
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	Фото 1.16. Окончательно разобранная кнопка. Для извлечения штатной рамки нужно аккуратно вытащить хромированное запорное кольцо, не поломав зацепы. На штатную обмотку мотаем 20 витков эмалированного провода ПЭВ-2 диаметром 0,2…0,25мм, припаиваем к концам обмотки двухпроводную тонкую лапшу и изолируем места паек тонкой термоусадочной трубкой, выводим провода новой обмотки так, чтобы они не мешали работе механизма кнопки. Собираем все в обратном порядке, не забыв припаять штырьки штатного считывателя к плате.
	Рис1.3. Схема обходчика иммобилайзера. Поперек корпуса метки бесключевого доступа (или поперек дополнительно прописанного чипа) наматываем вторую обмотку 20 витков таким же проводом. Предварительно вытаскиваем батарейку из корпуса метки или помещаем дополнительный чип в кубик вспененного полиуретана или другого мягкого материала, в котором можно проткнуть канал и вложить чип, а обмотку намотать поперек чипа на поверхности кубика, как на оправке, создав равномерное поле с максимальной индукцией по оси намотки (где и расположен чип). 
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	Рис 1.4. Подключение выхода СТАРТ сигнализации к кнопке Start-Stop без перехвата управления при снятии с охраны заведенного автомобиля на транзисторе. Не забываем запрограммировать режим СТАРТ/СТОП во второй таблице
	Рис1.5. Для организации перехвата (чтобы заведенный дистанционно/автоматически двигатель не глох при нажатии педали тормоза) используем измененную схему с использование доп.канала 4. Программируем его на активацию на 40..60 сек при снятии с охраны и выключении зажигания (табл. 1 функция 12 вариант 1, время 40…60 сек).
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Те же схемы на реле.
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	Рис 1.6. Схема без перехвата
	Рис 1.7. Схема с перехватом
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	Рис 1.8. Если имеется единственная метка бесключевого доступа, а дописать дополнительный чип нет возможности, то придется собрать такую схему. 
	Рис 1.9. Для запуска двигателя требуется выжим педали тормоза. Подключаем синий силовой провод и оранжево-фиолетовый сигнальный провод контроля тормоза по типовой схеме Ультрастар к салатному проводу ламп СТОП на педали тормоза.


На схеме рис.1.8 единственная и спрятанная в обходчик метка  активируется и при прогревах (розовый провод), и при снятии с охраны (синий провод, так же на 40-60 сек), если делать без перехвата, то реле Р2, диоды VD3-VD5 удаляются, розовый и синий провода 18-контактного разъема соединяются вместе и подключаются к реле Р3.
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Контроль взят по тахометру – серый провод на разъеме гнезда диагностики OBD-II.

В настройках программируем прокрутку 3,6 сек, контроль «тахометр».

Заблокировать можно в салоне - бензонасос, зажигание, под капотом – форсунки или датчики.
Проводку под капот выводим через штатное уплотнение жгута проводов в подкапотное пространство через щит моторного отсека. Сирену устанавливаем в любом удобном месте, датчик температуры – на элементах головки блока, кнопку контроля капота – на передней планке.
Основной блок располагаем внутри панели. Датчик удара крепим на одном из усилителей внутри панели (например, за перчаточным ящиком.) Антенный модуль – на лобовом стекле или, для скрытности, внутри панели подальше от металлических элементов. Метку бесключевого доступа с рамкой считывания – в любом скрытном месте внутри панели. Дополнительные сервисные реле можно собрать единым блоком и расположить за магнитолой. Сервисную кнопку VALET – в скрытом от глаз месте (не забудьте показать её владельцу при сдаче автомобиля).

Светодиод крепим в левой накладке стойки.

Включаем питание, проверяем работоспособность: контроль дверей, капота, багажника, индикацию температуры салона и двигателя (при закрытом капоте).

Регулируем чувствительность датчика удара. Собираем демонтированные элементы обшивок и панелей салона в обратном порядке. Заполняем документы.

	Необходимые цепи для работы системы
	Полярность сигнала
	Место расположения и подключение штатного провода (Фото)
	Цвет штатного провода

	
	Плюс
	Минус
	
	

	Концевые выключатели
	Капот
	
	
	Устанавливается дополнительный
	

	
	Дверь водителя
	
	
	Левая КИК-панель, (1.10)
	серый

	
	Задняя левая
	
	
	Монтажный блок, (1.12)
	красный

	
	Передняя правая
	
	
	Правая КИК-панель, (1.11)
	серый

	
	Задняя правая
	
	
	Правая КИК-панель, (1.11)
	серый

	
	Багажник
	
	
	Левая КИК-панель, (1.10)
	серый

	Замки
	Открытие
	
	
	Левая КИК-панель,(1.10)
	серый

	
	Закрытие
	
	
	
	коричневый

	Контроль за работой двигателя
	Тахометр
	
	
	Диагностический разъем OBD
	серый

	Световые сигналы
	Повороты
	
	
	Монтажный блок, (1.12)
	розовый и зеленый 

	
	СТОП
	
	
	педаль СТОП
	салатный

	Силовые цепи
	+12 вольт
	
	
	Монтажный блок
	белый толстый

	
	Зажигание
	
	
	Монтажный блок, (1.12)
	красный

	
	Масса
	
	
	Любая точка крепления провода массы на кузов
	Бело-черный
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