Подборка посвящена гашению головного света (ФАРЫ) на время автоматических/дистанционных запусков автомобилей различных марок. Цвета управлющих проводов сигнализации для SL A91.
Toyota AVENSIS 2009 год, левый руль
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При использовании заводского обходчика диод VD1 не 

устанавливается (имеется в обходчике), вместо реле Р1 

подключаются провода питания обходчика с 

соблюдением полярности.



	Если не установить R-C-D цепочку (R1,C1,VD2), то штатная автоматика успевает включить свет в конце автозапуска и фары погаснут не скоро. Цепочка удерживает реле в сработавшем состоянии еще 2-3 сек после глушения двигателя и фары в результате не загораются. Резистор уменьшает бросок зарядного тока конденсатора и защищает канал розового провода от выхода из строя, диод обеспечивает протекание удерживающего тока после отключения канала розового провода.


HONDA CIVIC SPORT  , левый руль, замок зажигания+кнопка СТАРТ
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Для HONDA  CIVIC SPORT.

Если при включенном зажигании в положении OFF подрулевого 

переключателя свет фар горит, как и в положении AUTO, то погасить его 

можно  ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ подачей потенциала «массы» на серый 

провод левого подрулевого переключателя. При этом включены будут 

габариты. (и противотуманные фары тоже, если включены! Поэтому 

владелец должен ВЫКЛЮЧИТЬ ИХ самостоятельно заблаговременно) 

Потенциал подаем с провода управления обходчиком иммобилайзера.
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	По подрулевому переключателю очень похоже на HONDA CR-V 2007год, левый руль. Только цвета проводов другие. Не исключено, что автомобили этой марки близких годов выпуска имеют аналогичный подрулевой переключатель.



HONDA CR-V 2007год  , левый руль
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Для HONDA CR-V  2007года.

Если при включенном зажигании в положении OFF подрулевого 

переключателя свет фар не горит, то в случае положения AUTO он 

гасится  (и противотуманные фары тоже, если включены!) 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ подачей потенциала «массы» на оранжевый 

провод левого подрулевого переключателя. Потенциал подаем с 

провода управления обходчиком иммобилайзера.
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	Примечание: Не пробовал РАЗОРВАТЬ ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, тем самым исключить подачу «массы» на управляющие провода. Если получится – станет неважно вообще в каком положении переключатель света. Рвать имеет смысл под управлением черно-белого провода сигнализации (А91) – выход состояния. Реле включать между ним и ЗАЖИГАНИЕМ. НО! Если цепь захандрит  (зависнет в разорванном состоянии)– включить светотехнику  будет проблемой.


MAZDA-5  2008год  , левый руль
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	На фото  прямоугольником выделен блок парковочных сонаров (нестандартное дополнительно установленное оборудование). Ниже блок BCM (находится за перчаточным ящиком), стрелочкой отмечен провод включения габаритов. Во время автозапусков/дистанционных запусков вместо фар будут включаться только габариты. Включать как на HONDA непосредственно транзистором канала сигнализации с диодной развязкой не пробовал. В теории должно работать (если получится – МИНУС одно реле).



Chevrolet Cruse, Orlando. Daewoo Lacetti

Так как все эти автомобили являются «братьями» и «сестрами», то проводка в них очень похожа. Первая схема была применена на автомобиле Chevrolet Orlando, вторая - на Daewoo Lacetti. При их использовании ДЕЛАЙТЕ ПРОВЕРКУ соответствия цветов проводов и их назначения!
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	Управление габаритами и фарами в штатном режиме при переключении переключателя осуществляется подачей «массы» на соответствующие провода. Принудительная активация цепи габаритов ОТМЕНЯЕТ ФАРЫ (схема слева). На схеме справа управление фарами отключается просто разрывом управляющего провода. 


Qashqai и X-Trail (2009г) на его базе.
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	На фото выделены серый провод в коричневой секции и зеленый с белым провода в зеленой секции комбинированного разъема на блоке BCM. Цвета на подрулевом переключателе (как и на блоке) могут отличаться и МЕНЯТЬ цвет при прохождении через разъемы проводки автомобиля. Но расположение контактов и их соединение именно такое. ВНИМАНИЕ! Как выяснилось (Спасибо Саше «Ales67») салатный провод на подрулевом переключателе ПРОСТО РАЗРЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ – он участвует и в управлении режимами стеклоочистителей.  Цепочка VD1 и К1, управляемая P1 включает габариты, имитируя то, что находится внутри подрулевого переключателя (диодами там сделана развязка между разными положениями переключателя). Во время автозапуска эта цепочка гасит фары, если переключатель в положении AUTO. Реле P2 и его контакт К2 СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ только в том случае, если фары зажигаются и в положении OFF  при работе двигателя. Если использовать в обходчике и в качестве реле P1, P2 реле с сопротивлением катушки постоянному току 200 Ом и более, то их все можно подключить к розовому проводу (При 14 вольтах суммарный ток не превысит 200мА)


HYUNDAI AVANTE 2011г,
	ФОТО 

ОТСУТСТВУЕТ
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	Примечание: Без диода VD2 транзистор VT1 не хотел запираться. Возможно, помогло бы уменьшение номинала R2.  Предпочел не рисковать и сместить потенциал запирания  диодом. Схема работает ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ AUTO подрулевого переключателя.


KIA SPORTAGE  2009год  , левый руль
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	Внутри подрулевого переключателя простейшая контактная группа. С правой (по рисунку) массы происходит замыкание на один из проводов «габариты»/ «фары»/ «AUTO». Если разрывать саму массу (черный провод), то ничего не включится, но есть опасность при «зависании» реле остаться БЕЗ СВЕТА вообще. Та масса, что слева подает управляющий сигнал в цепь противотуманок при соответствующем переключении на подрулевике.




