Карта монтажа автосигнализации StarLine А91 на автомобиль Toyota HIGHLANDER 2012г, 
(АКПП, кнопка START-STOP при пуске имитация нажатия педали тормоза).
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от «СТАРИКа»
Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.

Необходимые дополнительные материалы:

1. Сирена -1 шт.

2. Стандартное реле с колодкой и диодом – 1 компл.

3. Малогабаритное реле - 3шт 

4. Провод обмоточный в эмалевой изоляции Ø0,2…0,25мм – 6,5…7м

5. Набор радиодеталей: конденсатор, резисторы, диоды, транзисторы N-P-N*.

6. Изолента – 1 рулон

7. Трубка гофрированная Ø7мм – 1,5м

8. Трубка гофрированная Ø10мм – 1,5м

9. Припой ПОС-61 и канифоль

10. Пластиковые хомуты 200мм, 180мм, 100мм

*Для формирования потенциала НОЛЬ команд ПУСК/СТОП с «перехватом» при снятии с охраны заведенного автомобиля можно использовать два реле (или одно, если будет монтироваться схема без перехвата зажигания) по рекомендованной схеме StarLine. В этом случае не нужен транзистор и два резистора, но потребуется как минимум еще одно реле.

Инструменты

1. Пластиковая лопатка для демонтажа обшивок – 1 шт

2. Отвертка крестовая RH2 – 1 шт

3. Ключ торцовый  10мм – 1 шт

4. Утконосы 100мм с загнутыми кончиками – 1 шт

5. Бокорезы 100мм – 1 шт

6. Нож канцелярский – 1 шт

7. Кондуктор для протягивания проводов – 1 шт

8. Электродрель – 1шт

9. Сверла  Ø 2,5 мм,  Ø 8,2мм

Необходимое время на установку 5-6 часов + 1-1,5 часа на пайку нестандартных схем.
Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая, торцовые ключи 10 и 12, утконосы с загнутыми кончиками.
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1.Разбираем  салон.
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	   Фото1.1. Снимаем накладку левой стойки лобового стекла. Верхняя клипса – с зацепом, после ослабления основного крепления её поворачиваем утконосами на угол 90 градусов и выводим из зацепления.
	   Фото 1.2. Снимаем накладку левого порога и накладку левой КИК-панели (клипсы), предварительно выкрутив пластиковую гайку. Аналогично снимаем элементы справа.
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	     Фото 1.3. Выкручиваем болты крепления нижних углов подторпедника. На ручке открывания капота выводим из зацепления бобышку троса.
	     Фото 1.4. Сдергиваем подторпедник (сверху -клипсы), расстыковываем разъемы и убираем подторпедник.
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	Фото 1.5. Выкручиваем четыре болта М6 (ключ торцовый 10) крепления пластины нижней подушки безопасности. Разъем не расцепляем. Пластину опираем на рулевой вал в вертикальном положении.
	Фото 1.6. Для доступа к кнопке START сдергиваем накладку центральной консоли – клипсы и зацепы-направляющие по периметру. Полностью снимать её не обязательно.
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	Фото 1.7. Вытаскиваем кнопку START, сжав за панелью усики-зацепы сверху и снизу кнопки. Расцепляем разъем, снимаем кнопку.
	Фото 1.8. Выкручиваем саморез крепления обшивок руля под рулевым колесом справа и аналогично - слева. После этого обшивки снимаем – зацепы по периметру.


4
	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]




	Фото 1.9. Сдергиваем козырек доски приборов (клипсы по периметру).
	Фото 1.10. Выкручиваем четыре самореза крепления доски приборов и извлекаем её, расцепив разъем.


2. Приступаем к монтажу.
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	Фото 2.1. Вид без доски приборов, отмечено место подключения штатной проводки на кузов автомобиля. Подключаем здесь общий провод сигнализации.
	Фото 2.2. Розовый провод кнопки START – управление запуском двигателя при условиях: чип в зоне считывания, педаль тормоза нажата. Подключения делаем по схеме 2.1.


5
	[image: image14.jpg]



	[image: image15.emf]F

Силовой  разъем  

(6 конт)

К проводу ламп 

STOP (синий)

VT1

КТ315

R1

20к

К розовому проводу 

кнопки START

Сигнальный  разъем  

(18 конт)

R2

100к

Черн-желт толст

Синий  толстый

Желтый  толстый

К проводу IGN 

(зеленый)

Синий провод сигнализации — канал 4, подключить только при 

реализации перехвата на копке START при снятии с охраны 

заведенного автомобиля, запрограммировать «60 сек при снятии с 

охраны и выключении зажигания».

При монтаже StarLine А91 выпуска 06.2012 и моложе это 

подключение не требуется (перехват решен ПРОГРАММНО).

VD1

1N4007

оранжево-фиолетовый

синий



	   Фото 2.3. В третьем (сверху) разъеме монтажного блока подключаемся к проводам: красный - правый поворот, зеленый - зажигание, и синий - стоп (по схеме 2.1). В разъеме ниже черный тонкий – контроль задней левой двери (9,5-0В).
	Схема 2.1. Подключение к зажиганию, проводу ламп STOP и управлению запуском .
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	Фото 2.4. В том же третьем разъеме сверху черный - левый поворот. А ниже одиночный контакт с толстым черным проводом +12 вольт.
	Фото 2.5. В правой КИК-панели в черном разъеме: голубой - контроль правой передней двери, серый - контроль задней правой двери.(9,5-0В) 
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	Фото 2.6. В левой КИК-панели в черном разъеме: синий - дверь водителя (9,5-0В)

розовый - стекло двери багажника (10,0-0В)

серый - бензонасос.
	Схема 2.2. Подключение контроля дверей с обеспечением запирания руля по окончании автозапуска и организация доп.блокировки НЗ.

	Для обеспечения запирания руля (и гашения света при положении переключателя света AUTO) по окончании автозапуска подключение контроля дверей делаем по схеме 2.2.
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	Фото 2.7. В левой КИК-панели в сером разъеме: 

синий - дверь багажника (10,0-0В). Контроль багажника делаем по схеме 2.3.
	Схема 2.3. Подключение контроля двери багажника и стекла багажника. 
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	Фото 2.8. Управление центральным замком в нише разъем из двери: с контактов в ручке двери – белый- запирание, фиолетовый - отпирание.

(С клавиши в салоне – красный -запирание, зеленый – отпирание. Не используем их!) 
	Фото 2.9. Разбираем кнопку для доступа к рамке штатного считывателя пассивной метки. Для этого сдвигаем крышку платы (слева) с корпуса кнопки, расцепив защелки-фиксаторы. После этого паяльником и оловоотсосом освобождаем пайки рамки. Пайки кнопки не трогаем.

	Если управление подключить «по клавише», то авто не откроется брелоком после окончания автозапуска/дистанционного запуска, а если при управлении с контактов в ручке автовладелец застегнет ремень безопасности, то авто не откроется брелоком при запущенном двигателе! Предупредите его!
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	Фото 2.10. Вытаскиваем половинку корпуса с платой (слева), начинаем поднимать с той стороны, где были запаяны контакты считывателя. Во второй половине остаются скользящие контакты, рамка считывателя метки и толкатель (белая вставка) НЕ потеряйте шарик!
	Фото 2.11. Вытаскиваем декоративное хромированное кольцо. Осторожно, не повредите зацепы и направляющие.
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	Фото 2.12. После этого отжимаем зацепы клавиши с надписью START и снимаем клавишу.
	Фото 2.13. И, наконец, извлекаем рамку считывателя, отогнув два усика-зацепа. Рамочкой и стрелочкой показано расположение одного из трех зацепов клавиши.
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Не забудьте вытащить батарейку из метки бесключевого доступа.

	Фото 2.14. Рамку-транслятор обходчика наматываем поверх штатной рамки считывателя. Провод обмоточный ПЭВ-2 диаметром 0,2…0,25мм, количество витков 20.
	Схема 2.4. Самодельный обходчик иммобилайзера.
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	Фото 2.15. Устанавливаем датчик удара на трубе-кожухе рулевого вала над педальным узлом.
	Фото 2.16. Под капотом устанавливаем сирену, датчик температуры и концевик капота. Провода протягиваем через штатное уплотнение пучка проводов  под капот.
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	Фото 2.13. Для того, чтобы фары не светили ночью при автозапусках, если переключатель света оставлен в положении AUTO, разрезаем темно-зеленый провод левого подрулевого переключателя и монтируем схему 2.5.
	Схема 2.5. Гашение света фар на период автоматических/дистанционных запусков.
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Контроль взят по тахометру – светло-синий провод на разъеме гнезда диагностики OBD-II.

В настройках программируем прокрутку 3,6 сек, контроль «тахометр».

Заблокировать можно в салоне - бензонасос, зажигание, под капотом – форсунки или датчики.
Антенный модуль устанавливаем на лобовом стекле или, для скрытности, внутри панели подальше от металлических элементов. Метку бесключевого доступа с рамкой считывания – в любом скрытном месте внутри панели. Дополнительные сервисные реле можно собрать единым блоком и расположить за магнитолой или доской приборов. Сервисную кнопку VALET – в скрытом от глаз месте (не забудьте показать её владельцу при сдаче автомобиля).

Светодиод крепим в левой накладке стойки лобового стела.

Включаем питание, проверяем работоспособность: контроль дверей, капота, багажника, индикацию температуры салона и двигателя (при закрытом капоте), дистанционный запуск двигателя.

Регулируем чувствительность датчика удара. Собираем демонтированные элементы обшивок и панелей салона в обратном порядке. Заполняем документы.

	Необходимые цепи для работы системы
	Полярность сигнала
	Место расположения и подключение штатного провода (Фото)
	Цвет штатного провода

	
	Плюс
	Минус
	
	

	Концевые выключатели
	Капот
	
	
	Устанавливается дополнительный
	

	
	Дверь водителя
	
	
	Левая КИК-панель, (2.6), схема 2.2
	синий

	
	Задняя левая
	
	
	Монтажный блок, (2.3)
	черный

	
	Передняя правая
	
	
	Правая КИК-панель, (2.5)
	голубой

	
	Задняя правая
	
	
	Правая КИК-панель, (2.5)
	серый

	
	Багажник
	
	
	Левая КИК-панель, (2.7
	синий

	
	Стекло багажника
	
	
	Левая КИК-панель, (2.6) ), схема 2.3
	розовый

	Замки
	Открытие
	
	
	Левая КИК-панель, ниша (2.8)
	фиолетовый

	
	Закрытие
	
	
	
	белый

	Контроль за работой двигателя
	Тахометр
	
	
	Диагностический разъем OBD
	светло-синий

	Световые сигналы
	Повороты
	
	
	Монтажный блок, (2.3 и 2.4)
	красный и черный 

	
	Лампы СТОП
	
	
	Монтажный блок, (2.3)
	синий

	Силовые цепи
	+12 вольт
	
	
	Монтажный блок (2.4)
	черный толстый

	
	Зажигание
	
	
	Монтажный блок, (2.3)
	зеленый

	
	Масса
	
	
	Любая точка крепления провода массы на кузов
	Бело-черный

	Цепь управления
	ПУСК
	
	
	Разъем кнопки START
	розовый


На автомобиле имеется возможность организации ОТПИРАНИЯ стекла багажника с брелока сигнализации. Судя по щелчкам - штатное силовое реле отпирания находится за левой обшивкой салона над аркой заднего левого колеса. Туда придется тянуть желто-черный провод сигнализации и устанавливать там еще одно реле с силовым управлением отпирания (предстоит снимать-ставить много обшивок по левому борту).
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