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Сигнальный  разъем  

(18 контактн)

VD1

1N4007

Body Control  Module  

(BCM)

М1

FU1

10A

+12В 

неотключаемое

желто-черный

красный


Эта схема для StarLine A91 и автомобиля Hyundai AVANTE.
Для Опеля цвет родного провода будет другой, а для сигнализации А94 сигнальный разъем будет не 18-контактный. Но цвет управляющего провода сигнализации все так же желто-черный. ДИОД параллельно катушке реле ОБЯЗАТЕЛЕН!!! Иначе ЭДС самоиндукции будет «плеваться» радиопомехами, распространяющимися по проводке…
