Для автомобилей , в которых «не все, как у людей».

Набросал несколько схем, Все на транзисторах. Но городить ЧЕТЫРЕ транзистора и кучу резисторов – некрасиво, да и надежность напрямую завист от количества паек и радиоэлементов. Остановился на таком варианте. Проще только с резаньем провдки (и то не особо), а так –вмешательство практически минимально и стандартно по подключениям к проводке авто… 
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