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Приведены две схемы управления 

реле P2 для двух случаев.

1. Если на замке зажигания не 

делать подключение к цепи АСС1, 

то зеленый провод сигнализации 

(АСС) можно подключить к АСС2, а 

синий использовать для 

управления первой схемой.

2. Если же СИНИЙ провод силового 

разъема использован для 

дублирования замка зажигания, то 

в качестве управляющего 

используется розовый провод 

сигнального разъема по схеме 2. 


Схема изображена  для AVANTE/ELANTRA. У них на BCM выходы на электроприводы левого и правого бортов с разных контактов разъема сделаны и поэтому НАДО резать ДВА провода (внутри блока контакты разъема объединены, поэтому закорачивание  одноименных проводов (отпирания, например) снаружи не приводит к фатальным последствиям)
