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Сигнальный  разъем SL А91 (18 конт)
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Емкости конденсаторов С1 и С2 приведены для реле с 

сопротивлением обмоток 700 Ом (Р1) и 300 Ом (Р2). При 

меньших сопротивлениях емкости нужно 

пропорционально увеличить


Обходчик ИММОбилайзера (Р1) с задержкой отключения в конце запуска около 2 сек. Подключение к проводам контроля дверей с организацией «пробуждения» перед пуском и «усыпления» в конце пуска (Р2).
