Volvo замок зажигания.
На рис.1 схематично показан замок зажигания автомобиля Volvo XC-90 с расположением замкнутых контактов при поворотах ключа.

а рис.2 показано расположение и назначение проводов в жгуте замка зажигания.
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	№ контакта
	Цвет провода
	Назначение

	1
	голубой-красный
	зажигание, +12

	2
	 
	 

	3
	жёлтый
	ключ в замке, +12

	4
	красный-чёрный
	+12 В, АКБ

	5
	 
	 

	6
	фиолетовый
	аксессуары, +12

	7
	жёлтый-белый
	стартер, +12

	8
	голубой
	 Зажигание 2 +12


